KOSZTORYS OFERTOWY

	 

	 
	Budowa :	Wodociągi gmina Pogorzela
	Obiekt :	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów - budowa zbiornika wody czystej
	Adres :	Małgów gmina Pogorzela
	 
	Roboty budowlano montażowe

	Inwestor :	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
	Adres :	63-820 Piaski,  Strzelce Wielkie 84
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Planowany termin realizacji : 	od  .............................................   do  .............................................
	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	  Roboty budowlano montażowe 
	Budowa :	Wodociągi gmina Pogorzela
	Obiekt :	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów - budowa zbiornika wody czystej
	Adres :	Małgów gmina Pogorzela

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	1	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
	 
	1.1	Roboty ziemne
		....................................
	Symbol: 100
	 
	1.2	Zakup i montaż zbiornika
		....................................
	Symbol: 400
	 
	1.3	Rurociągi technologiczne
		....................................
	Symbol: 000
	 
	Razem :   BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	 Roboty budowlano montażowe 
	Budowa :	Wodociągi gmina Pogorzela
	Obiekt :	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów - budowa zbiornika wody czystej
	Adres :	Małgów gmina Pogorzela
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	

	 
	1.1	Roboty ziemne	

	1	KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,200	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II- USUNIĘCIE HUMUSU
	 
	2	KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  20,420	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III
	 
	3	KNR  0201 0218-0200  KNR	  4,920	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III
	 
	4	KNR  0201 0218-0200  KNR	  4,920	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III
		- zasypanie wykopów
	 
	5	KNR  0201 0236-0300  KNR	  4,920	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III
	 
	6	KNR  0202 1914-0300  KNR	  11,030	m3	..................................     .	...................................
		Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 50cm.
	 
	7	KNR  0202 1902-0100  KNR	  3,080	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie tradycyjne podbudowy fundamentów.
	 
	8	KNR  0202 1915-0100  KNR	  3,770	m3	..................................     .	...................................
		Betonowanie podbudowy fundamentów niezbrojonych, beton C-8/10
	 
	9	KNR  0202 1902-0100  KNR	  8,480	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych.
	 
	10	KNR  0202 1909-0200  KNR	  0,200	t	..................................     .	...................................
		Montaż zbrojenia płyt krzyżowo zbrojonych, średnica prętów 12mm.
	 
	11	KNR  0202 1915-0200  KNR	  9,540	m3	..................................     .	...................................
		Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych, beton C-20/25
	 
	12	KNRw  0202 0504-0200  KNRw	  15,900	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie fundamentów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo - analogia
	 
	1.2	Zakup i montaż zbiornika	

	13	analiza WŁASNA	  1,000	kpl	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano montażowe 
	1.  BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
	1.2. Zakup i montaż zbiornika

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej o V=150m3 wraz z izolacją i poszyciem
		zewnętrznym z blachy trapezowej o grubości 0,50 mm ocynkowanej powlekanej proszkowo koloru 
		niebieskiego (grubość powłoki 25 µm) oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem 
		orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą - łącznie z zasuwami DN150 i DN 100 na rurociągach
		tłocznym, ssawnym i spustowym.
	 
	1.3	Rurociągi technologiczne	

	14	KNR  0201 0119-0300  KNR	  0,003	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.
	 
	15	KNR  0201 0217-0600  KNR	  3,861	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kategorii III
	 
	16	KNR  0201 0310-0200  KNR	  0,429	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład - grunt kategorii III.
	 
	17	KNR  0201 0230-0100  KNR	  3,795	m3	..................................     .	...................................
		Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu
		na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III
	 
	18	KNR  0201 0236-0300  KNR	  3,795	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III
	 
	19	KNR  228-0302-03-00  MRiGŻ	  1,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110
		mm
	 
	20	KNR  228-0302-04-00  MRiGŻ	  2,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160
		mm
	 
	21	KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ	  2,000	szt	..................................     .	...................................
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej
		rury: 110 mm
	 
	22	KNR  228-0305-04-00  MRiGŻ	  4,000	szt	..................................     .	...................................
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej
		rury: 160 mm
	 
	23	KNR  218-0212-02-10  WACETOB Warszawa	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Zasuwy kołnierzowe , z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100
		mm (zasuwa Hawell lub równoważna)
	 
	24	KNR  218-0212-03-10  WACETOB Warszawa	  2,000	kpl	..................................     .	...................................
		Zasuwy kołnierzowe, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 150 mm
		(zasuwa Hawell lub równoważna)
	 
	Wartość kosztorysowa robót